**Сравнительная таблица датчиков подсчёта пассажиропотока Hella Aglaia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | [**APC-R**](https://www.euromobile.ru/produkciya/obshhestvennyj-transport/podschyot-passazhiropotoka/schyotchik-passazhiropotoka-apc-r/) | [**APC-R Black**](https://www.euromobile.ru/produkciya/obshhestvennyj-transport/podschyot-passazhiropotoka/schyotchik-passazhiropotoka-apc-r/) | [**APC-R-RS485**](https://www.euromobile.ru/produkciya/obshhestvennyj-transport/podschyot-passazhiropotoka/schyotchik-passazhiropotoka-apc-r-rs485/) | **APC-R-J1708** | [**APC-ECO-RS485**](https://www.euromobile.ru/produkciya/obshhestvennyj-transport/podschyot-passazhiropotoka/schyotchik-passazhiropotoka-apc-eco-rs485/) | [**APS-R-PoE**](https://www.euromobile.ru/produkciya/obshhestvennyj-transport/podschyot-passazhiropotoka/datchik-podscheta-passazhiropotoka-aps-r-poe/) | [**APS-R**](https://www.euromobile.ru/produkciya/obshhestvennyj-transport/podschyot-passazhiropotoka/datchik-uchyota-passazhiropotoka-aps-r/) |
| Внешний вид | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-Schyotchik-passazhiropotoka-APC-ECO-RS485-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-Schyotchik-passazhiropotoka-APC-ECO-RS485.jpg) | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-cchyotchik-passazhiropotoka-APC-R-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-cchyotchik-passazhiropotoka-APC-R.jpg) | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APC-R-RS485-datchik-podschyota-lyudej-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APC-R-RS485-datchik-podschyota-lyudej.jpg) | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APC-R-RS485-datchik-podschyota-lyudej-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APC-R-RS485-datchik-podschyota-lyudej.jpg) | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-Schyotchik-passazhiropotoka-APC-ECO-RS485-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-Schyotchik-passazhiropotoka-APC-ECO-RS485.jpg) | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APS-R-PoE-datchik-podscheta-passazhiropotoka-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APS-R-PoE-datchik-podscheta-passazhiropotoka.jpg) | [https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APS-R-PoE-datchik-uchyota-passazhiropotoka-APS-R-75x56.jpg](https://www.euromobile.ru/wp-content/uploads/Hella-Aglaia-APS-R-PoE-datchik-uchyota-passazhiropotoka-APS-R.jpg) |
| тип | счётчик | счётчик | счётчик | счётчик | счётчик | датчик | датчик |
| цвет | серый (алюминий) | чёрный | белый с оттенком | белый с оттенком | серый (алюминий) | серый (алюминий) | серый (алюминий) |
| Питание, В постоянного тока | 12…24 | 12…24 | 12…24 | 12…24 | 12…24 | PoE | 12…24 |
| Защита корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP20 | IP65 | IP65 |
| Входы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Выходы | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Высота установки, см | 200 — 400 | 200 — 400 | 200 — 400 | 200 — 400 | 200 — 275 | 200 — 400 | 200 — 400 |
| **Интерфейсы** | | | | | | | |
| ETHERNET | да | да | да | да | да | да | да |
| RS485 | — | — | да | — | да | — | — |
| J1708 | — | — | — | да | — | — | — |
| IBIS | — | — | — | — | — | — | — |
| Кодировка дверей | 32 двери | 32 двери | 8 дверей | 6 | — | 16 дверей | 16 дверей |
| Тип коннектора | 14-Pin M12 D-Coded | 14-Pin M12 D-Coded | 18-Pin M12 D-Coded | 18-Pin M12 D-Coded | 10-Pin Molex Mini-Mate Jr. RJ45 | 15-pol. D-SUB male | 15-pol. D-SUB male |